

Zał. nr 2 do umowy

**Procedura odbioru biomasy**

1. Przed rozpoczęciem ważenia na wadze należy odsłonić górną część skrzyni ładunkowej.
2. Samochód z biomasą winien wjechać na wagę samochodową, kierowca powinien opuścić kabinę  
   i udać się do okienka pomieszczenia obsługi wagi.
3. Następuje zważenie samochodu z biomasą – waga brutto.
4. Kolejno pracownik wyznaczony przez Zamawiającego dokona obmiaru objętości biomasy w skrzyni ładunkowej samochodu.
5. Kierowca powinien podjechać do miejsca rozładunku biomasy wskazanego przez pracownika Zamawiającego.
6. Po rozładunku biomasy przeszkolony pracownik Zamawiającego dokonuje poboru próby biomasy celem weryfikacji wstępnej parametrów jakościowych oraz późniejszej analizy laboratoryjnej.
7. Wykonawcy przysługuje prawo do otrzymania próby do analizy własnej po poinformowaniu o takiej woli, przed rozpoczęciem procesu poboru prób. W przypadku poboru próby dla Wykonawcy, pobierana jest trzecia próba „rozjemcza”, która jest plombowana i przechowywana u Zamawiającego przez okres 7 dni kalendarzowych, w którym to czasie Wykonawcy przysługuje prawo do ustosunkowania się do ewentualnie zgłoszonych przez Zamawiającego reklamacji.
8. Kierowca powinien poczekać na zakończenie wstępnej weryfikacji parametrów biomasy i decyzję   
   o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia biomasy.
9. W przypadku przyjęcia biomasy kierowca powinien wjechać na wagę, opuścić kabinę i udać się do okienka pomieszczenia obsługi wag, celem stwierdzenia masy pustego samochodu – waga tara.
10. Sporządzany jest dokument potwierdzający przyjęcie biomasy, składający się z kwitu wagowego zawierającego informację o masie paliwa oraz jego objętości oraz protokołu odbioru biomasy   
    z odpowiednim wpisem dotyczącym parametrów jakościowych po badaniu wstępnym.
11. Kierowca po otrzymaniu kopii dokumentu stwierdzającego ilość biomasy (kwit wagowy) może odjechać ze stanowiska wagowego.
12. Dokumenty z odbioru dostawy biomasy są podstawą do rozliczania jej ilości.