

Zał. nr 2 do umowy

**Procedura odbioru biomasy**

1. Przed rozpoczęciem ważenia na wadze należy odsłonić górną część skrzyni ładunkowej. W przypadku rozsypania biomasy z naczepy należy ją posprzątać.
2. Samochód z biomasą winien wjechać na wagę samochodową, kierowca powinien opuścić kabinę  
   i udać się do okienka pomieszczenia obsługi wagi.
3. Następuje zważenie samochodu z biomasą – waga brutto.
4. Po zważeniu kierowca udaje się na miejsce wyładunku wskazane przez Zamawiającego. Podczas wyjazdu samochód z naczepą będzie poddawany skanowaniu laserowemu przez system pomiaru objętości – objętość brutto.
5. Po rozładunku biomasy przeszkolony pracownik Zamawiającego dokonuje poboru próby biomasy celem weryfikacji wstępnej parametrów jakościowych oraz późniejszej analizy laboratoryjnej.
6. Wykonawcy przysługuje prawo do otrzymania próby do analizy własnej po poinformowaniu o takiej woli, przed rozpoczęciem procesu poboru prób. W przypadku poboru próby dla Wykonawcy, pobierana jest trzecia próba „rozjemcza”, która jest plombowana i przechowywana u Zamawiającego przez okres 7 dni kalendarzowych, w którym to czasie Wykonawcy przysługuje prawo do ustosunkowania się do ewentualnie zgłoszonych przez Zamawiającego reklamacji.
7. Kierowca powinien poczekać na zakończenie wstępnej weryfikacji parametrów biomasy i decyzję   
   o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia biomasy.
8. Po rozładowaniu biomasy z naczepy kierowca winien cofnąć ścianę przesuwną na pozycję początkową i zamknąć naczepę celem umożliwienia pomiaru pustej przestrzeni naczepy.
9. Następnie kierowca powinien wjechać na wagę, opuścić kabinę i udać się do okienka pomieszczenia obsługi wagi, celem stwierdzenia masy pustego samochodu – waga tara, oraz objętości naczepy na pusto – objętość całościowa naczepy.
10. Sporządzany jest dokument potwierdzający przyjęcie biomasy, składający się z kwitu wagowego zawierającego informację o masie paliwa oraz jego objętości oraz protokołu odbioru biomasy   
    z odpowiednim wpisem dotyczącym parametrów jakościowych po badaniu wstępnym.
11. Kierowca po otrzymaniu kopii dokumentu stwierdzającego ilość biomasy (kwit wagowy) może odjechać ze stanowiska wagowego.
12. Dokumenty z odbioru dostawy biomasy są podstawą do rozliczania jej ilości.
13. Na życzenie Wykonawcy Zamawiający może dokonać pomiaru objętości naczepy Wykonawcy celem zweryfikowania pomiarów przez system laserowy.