Zał. nr 2 do umowy

**Procedura odbioru biomasy**

1. Samochód z biomasą winien wjechać na wagę samochodową, kierowca powinien opuścić kabinę  
   i udać się do pomieszczenia obsługi wagi i okazać do wglądu wymagane umową dokumenty.
2. Następuje zważenie samochodu z Biomasą – waga brutto.
3. Kolejno pracownik wyznaczony przez Zamawiającego dokona obmiaru objętości biomasy w skrzyni ładunkowej samochodu za pomocą atestowanego przyrządu pomiarowego.
4. Kierowca powinien podjechać do miejsca rozładunku biomasy wskazanego przez pracownika Zamawiającego
5. Po rozładunku Biomasy przeszkolony pracownik Zamawiającego dokonuje poboru Próby biomasy celem weryfikacji wstępnej parametrów jakościowych oraz późniejszej analizy laboratoryjnej.
6. Wykonawcy/Dostawcy przysługuje prawo do otrzymania próby do analizy własnej po poinformowaniu o takiej woli przed rozpoczęciem procesu poboru prób. W przypadku poboru próby dla Wykonawcy pobierana jest trzecia próba „rozjemcza”, która jest plombowana   
   i przechowywana u Zamawiającego przez okres 14 dni kalendarzowych. w którym to czasie Wykonawcy przysługuje prawo do ustosunkowania się do ewentualnie zgłoszonych przez Zamawiającego reklamacji.
7. Kierowca powinien poczekać na zakończenie wstępnej weryfikacji parametrów biomasy i decyzję   
   o przyjęci bądź odmowie przyjęcia paliwa.
8. W przypadku przyjęcia paliwa kierowca powinien wjechać na wagę, opuścić kabinę i udać się do pomieszczenia obsługi wag, celem stwierdzenia masy pustego samochodu – waga tara.
9. Sporządzane jest dokument potwierdzający przyjęcie paliwa składający się z kwitu wagowego zawierającego informację o masie paliwa oraz jego objętości oraz protokołu odbioru biomasy   
   z odpowiednim wpisem dotyczącym parametrów jakościowych po badaniu wstępnym.
10. Kierowca po otrzymaniu kopii dokumentu stwierdzającego ilość biomasy może odjechać ze stanowiska wagowego.
11. Dokumenty z odbioru pojedynczych dostawy biomasy są podstawą do rozliczania jej ilości.