

Nowy Sącz, dnia 3 marca 2022 r.

**Sprawa:** **ZP.60.DIN.4.2022**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

**Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym**

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu**

**ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:**

**Wykonanie zadania pn.:**

**„Budowa oraz przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek H”**

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w *„*[Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz wg](http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77628/1_wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf) „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Nr projektu: POIS.01.05.00-00-0027/18-00   
Tytuł projekt: „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego."

Projekt jest współfinansowany z oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

**Termin składania ofert upływa w dniu 18 marca 2022 r. o godz. 12.00**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa oraz przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek H” tj.zaprojektowanie i wykonanie sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z rur preizolowanych   
średnicy Dn 300 mm wraz z kanalizacją techniczną 4x RHDPE 40mm, a także odtworzeniem terenu (w systemie: „zaprojektuj + wybuduj”) wzdłuż ul. Prażmowskiego i ul. Lwowskiej, wg PFU – zał. nr 1 do SIWZ   
i umowy oraz postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

CPV 71322200-3 – Usługi projektowania rurociągów

CPV 45231110-9 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Termin realizacji zamówienia:

Przekazanie placu budowy – do trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

ZAKRES I

Wykonanie projektów: budowlanego, technicznego i wykonawczego – do 15 czerwca 2022 r.\*

ZAKRES II

- Rozpoczęcie robót budowlanych – od 1 lipca 2022 r. \*\*

*Robotę budowlaną należy rozpocząć od przebudowy komory ciepłowniczej. Czas realizacji zadania maksymalnie 7 dni kalendarzowych.*

- Wykonanie technologii sieci ciepłowniczej wraz z odtworzeniem terenu – do 9 września 2022 r.

Odbiór końcowy – przekazanie przedmiotu odbioru do eksploatacji (użytkowania) – zgodnie z § 16 nin. umowy.

***\* Projekt budowlany niezbędny do zgłoszenia/ pozwolenia na budowę należy przedłożyć Inwestorowi do 31 maja 2022 r.***

***\*\* Wykonawca może rozpocząć prace nad budową oraz przebudową sieci ciepłowniczej po wcześniejszym uzyskaniu zgłoszenia/ pozwolenia na budowę przez Zamawiającego, a także po przedłożeniu kompletu dokumentacji wykonawczej i akceptacji Zamawiającego.***

Wadium – 50.000,00 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

**najniższa łączna cena ofertowa brutto za całość zamówienia – 100 pkt**

Ogłoszenie, SIWZ i załączniki – pobierz załączniki.

zał. nr 1 – PFU (także jako zał. nr 1 do umowy),

zał. nr 2a – Załącznik graficzny pn. „Koncepcja trasy sieci ciepłowniczej”,

zał. nr 2b – Załącznik graficzny pn. „Schemat komory ciepłowniczej”,

zał. nr 3 – Wzór umowy,

zał. nr 4 – Oświadczenie o dysponowaniu osobami,

zał. nr 5 – Wykaz wykonanych robót,

zał. nr 6 – Oświadczenie o polisie OC,

zał. nr 7 – Oświadczenie o braku okoliczności,

zał. nr 8 – Wykaz wykonanych usług,

zał. nr 9 – Formularz „Oferta”,

zał. nr 10 *–* Karta gwarancyjna (także jako zał. nr 2 do umowy),

zał. nr 11 – Informacja RODO,

zał. nr 12 – Instrukcja spawania,

zał. nr 13 – Instrukcja wewnętrzna - Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci   
 ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych.