Opis przedmiotu zamówienia

Ładowarka kołowa, parametry minimalne:

* Masa eksploatacyjna w zakresie 17 000 -20 000 kg
* Udźwig min.6000 kg
* Silnik – moc min 220KM, spełniający normy STAGE V
* Skrzynia biegów - biegi 4 przód i 3 tył Power shift
* Sterowanie osprzętem za pomocą joysticka
* Opony bezdętkowe do pracy na asfalcie lub betonie
* Centralne smarowanie
* Możliwość zmiany trybów pracy maszyny
* Kabina ogrzewana i klimatyzowana
* Fotel operatora amortyzowany
* Dodatkowe oświetlenie LED / Halogen na dachu
* Serwis do 1000 mth gratis
* Czas dostawy do 29 grudnia 2023 r.
* Łyżka z listwą
* Kamera cofania z wyświetlaczem
* Ładowarka fabrycznie nowa

- Dodatkowe wygłuszenie kabiny umożliwiające redukcję hałasu

- Jeśli łyżka ma pojemność min. 3,4 m3 to należy wykonać powiększenie łyżki do ok 3,8 m3

- System poziomowania łyżki lub dodatkowe blachy zamontowane na łyżce w celu   
 wzrokowego określenia poziomu łyżki z kabiny operatora

- System ważenia materiałów na łyżce bez legalizacji

Gwarancja: 1000 mth lub 24 miesiące w zależności od tego co upłynie pierwsze.

Przeglądy :

* 250 mth
* 500 mth
* 1000 mth

w cenie.