Zał. nr 1 do umowy NZP/TWE/W-18/19

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Zakres robót obejmuje:

* dostawę nowych palników modulowanych typu WG 40N
* demontaż istniejących urządzeń,
* montaż nowych palników wraz z osprzętem,
* uruchomienie i regulacja,
* przeszkolenie obsługi.

1. Dostarczone palniki muszą spełniać obowiązujące wymagania dla standardów emisyjnych.
2. Dostarczone urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności wraz z oznakowaniem CE, niezbędne dokumenty wymagane przez UDT, protokół z montażu, pierwszego uruchomienia i regulacji,
3. Palniki należy zamontować w kotłach:

* Kotłownia Matejki 28: kocioł Viessmann/ Paromat Triplex, o mocy 405 kW
* Kotłownia Bóżnicza 5: kocioł Buderus / GE 515, o mocy 350 kW

1. Palniki oraz armaturę należy dobrać do warunków zasilania gazem ziemnym E (GZ50) dostarczanym do instalacji wewnętrznych kotłowni j/w.

**Zamawiający: Wykonawca:**